附件2

天津市测绘行业安全生产重点事项检查表

单位名称：（盖章） 单位负责人：

检查人员： 检查日期：

序号	检查内容	检查结果	问题描述
一、安全生产责任制落实	1.严格履行安全生产法定责任，建立健全安全生产管理制度，实现全员、全环节的安全生产管理
2.实行全员安全生产责任制度，明确从主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任
3.建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制
4.建立生产安全事故应急救援预案，完善事故报告及处置办法
5.安全生产投入资金保障到位
二、安全生产教育培训	1.定期对人员进行安全生产教育培训并建立培训台账
2.及时传达学习主管部门关于安全生产工作的提醒、要求和部署
3.纳入培训的制度文件要充分涵盖安全生产管理规定、生产安全事故应急救援预案、消防应急预案等
4.定期组织开展安全生产应急演练
5.培训过程禁止流于形式，生产人员掌握基本的安全应急处置技能
三、外业项目驻地安全	1.外业项目防范滑坡、山洪、泥石流等自然灾害以及饮水、动物侵袭风险
2.电源线、电源插板禁止随意私拉摆放，防范破损、进水等漏电风险
3.禁止有尖锐棱角的设备不戴防护罩（套）扎伤人员
四、外业作业安全	1.与全部外业人员签订岗位安全生产责任书，落实安全生产责任制
2.外业作业前，对外业人员进行安全知识和安全技能培训，包括外业各类风险防范与应急处理措施
3.道路作业时设置明显安全警示标识
4.现场存在交叉作业情况，安全防护措施是否得当，基坑监测、边坡测量作业人员要佩戴安全绳
5.在无人区域、高风险区域野外作业时禁止单人或单车承担任务，首次参与野外作业人员要与其他有经验人员结队同行
6.仪器与装备搬运过程中，作业人员佩戴手套和野外作业专用鞋确保人身安全
7.按要求佩戴安全帽、穿戴反光背心，水上作业穿戴救生衣
8.地下管线测量防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险
9.高温天气户外作业配备防暑降温药物，作业人员注意防暑降温，避开高温时段作业
10.外业人员配备通讯工具和定位装置，外业工作期间每日报送安全情况
五、交通安全	1.单位定期检查、保养、年检野外用车，外业作业前检查车况
2.驾驶员禁止发生超速、疲劳驾驶、酒驾醉驾等违法行为
3.外业作业行车过程中，车内人员禁止不系安全带，禁止车内物品过多遮挡后视镜视线
4.禁止在大风扬尘、暴雨、浓雾、暴雪等极端恶劣天气野外行驶
5.野外作业期间，对车辆和人员的活动轨迹进行全程跟踪记录
六、室内安全	1.仪器设备的电池充电过程中禁止无人值守，杜绝用电安全隐患
2.下班关闭办公室门窗、电脑和取暖器等电器电源，电源插板禁止随意私拉摆放
3.禁止出现线路及插座老化，禁止连接超出线路负载的大功率电器，杜绝用电安全
4.易燃易爆物品禁止随意混淆摆放，要摆放在规定区域
5.禁止过多堆放纸质材料等易燃助燃物，按规定配备消防设施，杜绝火灾安全隐患
6.定期检查灭火器等消防设施、安全劳保用品有效期，并及时重新购置、更换过期产品
7.保密室（档案室）配备防虫、防潮、监控保密措施，灭虫剂、吸水袋定期更换
七、安全装备	1.单位要给外业作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备，并确保报位设备正常工作
2.在手机通讯信号未覆盖地区作业，单位给野外作业人员配备卫星电话
3.在手机无信号或信号较弱区域、人员较少区域，禁止外业人员单人外出作业
4.单位配发必要的通讯器材、防雨保温衣服、劳保装备、急救装备等
5.单位按照有关规定对仪器装备的安全性能进行检查
其它事项检查情况：

备注：1.检查结果一栏填入符合要求、不符合要求或不涉及。

2.检查结果符合要求或不涉及的，在问题描述栏填无。

3.检查结果不符合要求的，在问题描述一栏简要说明情况，并填写问题隐患和 整改措施清单。

4.如有其它检查事项，将检查情况填入最末一栏。